Załącznik nr 2 do formularza wniosku

**KOSZTORYS OFERTOWY DOTYCZĄCY LIKWIDACJI BARIER**

**ARCHITEKTONICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaznaczyć x  właściwe | Ilość sztuk  lub metrów  2 | Cena wraz z  podatkiem VAT | Uwagi |
| Kabina prysznicowa |  |  |  |  |
| Sedes dla  niepełnosprawnych  (specjalistyczny) |  |  |  |  |
| Umywalka dla  niepełnosprawnych  (specjalistyczna) |  |  |  |  |
| Bateria umywalkowa |  |  |  |  |
| Bateria prysznicowa |  |  |  |  |
| Wybudowanie aneksu  prysznicowego (materiał) |  |  |  |  |
| Siedzisko prysznicowe |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchwyt zwykły |  |  |  | |  | |
| Poręcz kątowa |  |  |  | |  | |
| Glazura ścienna w  obrębie kabiny |  |  |  | |  | |
| Terakota antypoślizgowa  w łazience ( z atestem  na antypoślizgowość) |  |  |  | |  | |
| Terakota antypoślizgowa  w wc (z atestem na  antypoślizgowość) |  |  | |  |  |
| Podgrzewacz wody |  |  | |  |  |
| Grzejnik |  |  | |  |  |
| Materiały pomocnicze  dotyczące prac  hydraulicznych |  |  | |  |  |
| Materiały pomocnicze  dotyczące ułożenia  glazury, terakoty |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robocizna |  |  |  |  |
| Panele antypoślizgowe |  |  |  |  |
| Okno z obniżoną klamką |  |  |  |  |
| Drzwi o szerokości min  90 cm ( w związku z  poszerzeniem bądź  likwidacją progu) |  |  |  |  |
| Inne materiały  pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Suma zł**  **…………………** |  |

Podpis wnioskodawcy Podpis (pieczątka) osoby

sporządzającej kosztorys

**Uwagi**

ceny powinny zawierać podatek VAT

wolne rubryki przeznaczone są na nie wymienione urządzenia bądź materiały, które są niezbędne

wnioskodawcy w związku z przystosowaniem pomieszczenia dla jego potrzeb

Powiatowe Centrum zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonej oferty kosztorysowej pod względem

cen (przyjmuje się cenę rynkową uśrednioną)

niniejszy kosztorys stanowi załącznik do 2 do wniosku dotyczącego likwidacji barier architektonicznych